**Пандус телескопический 2-секционный, алюминий с рифленой поверхностью, 130см**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-teleskopicheskii-2-sektsionnyi>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| Пандус телескопический 2-секционный | **Технические характеристики:**   * Габариты, мм: ширина не менее 160 и не более 170, длина не менее 1250 и не более 1450 * Количество секций, шт: не менее 2 * Грузоподъемность, кг: не менее 270 * Высота бордюров, мм: не менее 35 и не более 48 * Кнопочное крепление: наличие * Пластиковые заглушки на торцах секций: наличие * Противоскользящие покрытие: наличие |