**Устройство для автоматического открывания двери ОДА-01КР**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/ustroistvo-dlya-avtomaticheskogo-otkryvaniya-dveri-oda-01kr>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Доводчик для дверей** | Устройство для автоматического открывания двери (открывает двери весом до 100 кг). Служит для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, а также для облегчения доступа другим посетителям в помещения.**Технические характеристики:**Размер упаковки, мм: не менее 409х184х103 не более 500х25х126 ммВес устройства в упаковке, кг: не более 5,3 кгВес устройства без упаковки: не более 4,8 кгРазмер устройства ,мм: не менее 384х99х76 не более 469х121х93 ммНапряжение питания: 220 (±10%) В , 50 ГцМощность двигателя, Вaтт: 45 ВтТип открываемой двери: однопольнаяШирина открываемой двери, мм: от 500 до 1200 (мм)Вес открываемой двери,кг: не более 100 кгУгол открывания: от 60 до 120 градусовБлок питания для внешних устройств: от 12 до 24 В (постоянный ток)Диапазон рабочих температур: от -20 до +50 (ºС)Настроечная панель: наличиеРегулировка времени открывания/закрывания: наличиеВремя открывания, сек: 2/8Время закрывания, сек: 2/8Время задержки в открытом положении, сек: 0/120Возможность настройки направления открывания двери (лево/право) : наличиеДиапазон рабочих температур, ºС: от -20 до +50(ºС) |