**Устройство для автоматического открывания двери ОДА-01КР**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/ustroistvo-dlya-avtomaticheskogo-otkryvaniya-dveri-oda-01kr>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| **Доводчик для дверей** | Устройство для автоматического открывания двери (открывает двери весом до 100 кг). Служит для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, а также для облегчения доступа другим посетителям в помещения.  **Технические характеристики:**  Размер упаковки, мм: не менее 409х184х103 не более 500х25х126 мм  Вес устройства в упаковке, кг: не более 5,3 кг  Вес устройства без упаковки: не более 4,8 кг  Размер устройства ,мм: не менее 384х99х76 не более 469х121х93 мм  Напряжение питания: 220 (±10%) В , 50 Гц  Мощность двигателя, Вaтт: 45 Вт  Тип открываемой двери: однопольная  Ширина открываемой двери, мм: от 500 до 1200 (мм)  Вес открываемой двери,кг: не более 100 кг  Угол открывания: от 60 до 120 градусов  Блок питания для внешних устройств: от 12 до 24 В (постоянный ток)  Диапазон рабочих температур: от -20 до +50 (ºС)  Настроечная панель: наличие  Регулировка времени открывания/закрывания: наличие  Время открывания, сек: 2/8  Время закрывания, сек: 2/8  Время задержки в открытом положении, сек: 0/120  Возможность настройки направления открывания двери (лево/право) : наличие  Диапазон рабочих температур, ºС: от -20 до +50(ºС) |